Примітка: При розрахунку договірної ціни необхідно обов’язково застосовувати діючі на даний час кошторисні норми.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Роздiл 1. Підготовка території будівництва** |  |  |
| 1 | Планування узбіч автогрейдером важкого типу з робочим ходом в зворотньому напрямку | км од.с | 29,62 |
| 2 | Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт ІІ групи | м3 | 180 |
| 3 | Перевезення грунту до 5 км /для засипання промоїн/ | т | 306 |
|  | **Роздiл 2. Дорожній одяг** |  |  |
| 4 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування 3 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 104760 |
| 5 | Перевезення сміття до 5 км /відфрезерований матеріал на тимчасове місце зберігання/ | т | 7542,72 |
| 6 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 832 |
| 7 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | т | 104,8 |
| 8 | Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | т | 20229 |
| 9 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 10,6 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 104760 |
| 10 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 14,2 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 104760 |
| 11 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 14,33 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 104760 |
| 12 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним комбінованої дії масою 9,3 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 104760 |
| 13 | Засипання промоїн і просідань на укосах і бермах без трамбування, ґрунтом І групи | м3 | 180 |
| 14 | Навантаження сміття /відфрезерованого матеріалу/ екскаваторами на автомобілі-самоскиди | т | 7542,72 |
| 15 | Перевезення сміття до 5 км /відфрезерований матеріал з тимчасового місця зберігання/ | т | 7542,72 |
| 16 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом автогрейдером важкого типу: при середній товщині 7,1 см | м2 | 44430 |
|  | **Роздiл 3. Дорожня і автотранспортна служба** |  |  |
| 17 | Розбирання бортових каменів | м | 1000 |
| 18 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | т | 95 |
| 19 | Перевезення сміття до 25 км | т | 95 |
| 20 | Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм | м | 1000 |
|  | **Роздiл 4. Влаштування примикань** |  |  |
| 21 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором | т | 4,8 |
| 22 | Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м | т | 731 |
| 23 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 10,6 т за 4 проходи котка по одному сліду | м2 | 6090 |
| 24 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 14,2 т за 4 проходи котка по одному сліду | м2 | 6090 |
| 25 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 14,33 т за 4 проходи котка по одному сліду | м2 | 6090 |
| 26 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним комбінованої дії масою 9,3 т за 4 проходи котка по одному сліду | м2 | 6090 |
|  | **Роздiл 5. Організація дорожнього ружу** |  |  |
| 27 | Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів | опора | 115 |
| 28 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 | м3 | -4 |
| 29 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку | щит | 111 |
| 30 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках | щит | 16 |
| 31 | Розмічання проїзної частини маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км | 44,43 |
| 32 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 фарбою маркірувальною машиною /Врахувати витрати матеріату: Скляні кульки - 0,03т/км. лінії; Фарба дорожня - 0,09 т/км. лінії; Розчинник - 0,00315 т/км. лінії./ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | км | 44,43 |
| 33 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 фарбою по трафарету маркірувальною машиною /Врахувати витрати матеріату: Скляні кульки - 0,0003т/м2.розмітки; Фарба дорожня - 0,00108 т/м2.розмітки; Розчинник - 0,000037 т/м2 розмітки / [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 30,4 |